Стандартная ситуация, тонер-картридж Brother TN-2075 заправлен и установлен в принтер для печати. Но на панели принтера, яркий и оранжевый светодиодный индикатор «Toner», сигнализирует о предстоящей замене картриджа.



Для устранения этой ошибки применимы на рассмотрение несколько вариантов, это или установить совершенно новый картридж Brother  TN-2075, в данном случае это будет не первостепенно важно, оригинальный  это картридж или совместимый.  Самое главное, чтобы в своей конструкции он имел пластмассовый флажок сброса, находящийся в боковой крышке тонер-картриджа, обычно он белого цвета, намного реже из пластмассы черного цвета. Или как второй вариант, это покупка зубчатого флажка сброса, и соответственно его установка на стартовый тонер-картридж Brother TN-2075, благо конструкция картриджа легко позволяет  осуществить данную процедуру без особого труда.

И есть ещё вариант, самый экономный, и, наверное, самый быстрый. Рассмотрим его внимательно, самое главное  при  выполнении оного, не нарушить порядок алгоритма действий.

— Осуществляем включение печатающего устройства.

— Открываем переднюю крышку принтера.

— Выключаем принтер с открытой крышкой.

—  Нажимается  и удерживается кнопка «GO»  при одновременном включении аппарата.

— Дожидаемся,  когда все три цветных светодиодных индикатора загорятся, кроме «READY».



— После этого кнопка «GO» отпускается.

— Далее нажимаем и отпускаем кнопку «GO» два раза.

— После непродолжительной паузы в 1,5-2 секунды yажимаем и отпускаем кнопку «GO»  в количестве 5-6 раз.



— Оранжевый  световой индикатор «Toner» перестаёт гореть, счетчик тонера сброшен.



Далее закрывается передняя крышка  и принтер выключается. После включения Ваш принтер готов к работе.