**Инструкция по сбросу счетчика тонера на принтере Brother MFC-7360, DCP-7055, DCP-7057, DCP-7060, HL-2132**

1. Отцепляем рычаг от передней крышки и вынимаем тонер-картридж
2. Вставляем обратно в аппарат Drum-картридж и утапливаем рычаг
3. Зажимаем датчик открытия передней крышки (как показано на видео)
4. Зажимаем флажок. Когда начнет работать механика, 2 раза нажимаем на него со скоростью 2 нажатия в 4 секунды. Второй раз флажок оставляем нажатым (см. видео)
5. Ставим на место рычаг и тонер-картридж
6. Принтер готов к работе