**Обнуление счетчика фотобарабана (reset Drum-Unit) принтеров Brother HL-2240, HL-2260, HL-2280 (картриджи TN-2235, TN-2275)** требуется если на панели принтера горит  светодиодный индикатор Drum. На видео показан алгоритм действий по сбросу счетчика барабана для принтеров Brother HL-2240, HL-2260, HL-2280.

**Инструкция по сбросу счетчика фотобарабана на принтере Brother HL-2240, HL-2260, HL-2280**

**Алгоритм сброса счетчика Drum Brother HL-2240, HL-2260, HL-2280**

1. Откройте переднюю крышку включенного принтера
2. Выключите принтер сетевым выключателем на боковой стенке принтера
3. Нажмите кнопку Go и удерживая её включите принтер
4. Когда загорятся все индикаторы кроме Ready отпустите кнопку Go, все индикаторы должны погаснуть
5. Нажмите кнопку Go и удерживайте до тех пор пока не загорятся индикаторы Ready и Error
6. Отпустите и нажмите кнопку Go, удерживайте её до тех пор пока не загорятся все индикаторы
7. Отпустите кнопку Go и закройте переднюю крышку принтера

Аппарат готов к печати.
Чтобы напечатать тестовую страницу нажмите три раза кнопку Go.